### 单机上使用 ASP

一、为单机添加 TCP/IP 协议
对于没有与网络相关的硬件设备的机器，要使其绑定 TCP/IP 协议除了添加硬件再安装协议外，就是使用虚拟设备（我们并不需要指定机器里是否安装了哪一种硬件设备）。下面以 PWIN98 为例。
在“开始”/“设置”/“控制面板”里选择“添加删除程序”，然后选择“Windows 安装程序”，稍候移动“组件”列表框里的滚动条到“通讯”，再选取“详细资料”，在出现的“通讯”对话框中只选取“拨号网络”一项即可。然后依次确定即可。在系统更新快捷方式后，我们即可在“开始”/“程序”/“附件”里发现一个“通讯”文件夹，其下仅有一个“拨号网络”项。至此，“硬件”设置完成。
接下来，我们进行软件设置，这要到“开始”/“设置”/“控制面板”里的“网络”属性里去（照上步添加程序完毕，并不会像添加网卡等设备后会在桌面上出现“网上邻居”图标）。在“网络”属性对话框里，我们可以看见系统的缺省安装是：服务——Windows 友好登录，适配器——拨号网络适配器；协议——TCP/IP。
单击“TCP/IP”，再单击“属性”（或直接双击“属性”）按钮，系统会弹出一个警告窗口，单击“确定”继续下面步骤。
在“TCP/IP 属性”对话框中单击“IP 地址”页，选取“指定 IP 地址”，并在“IP 地址”和“子网掩码”处分别输入“199.168.1.1”和“255.255.255.0”。接下来单击“DNS 配置”页，选取“DNS”配置，并在“DNS 服务器搜索顺序”中除添加刚才指定的 IP 地址外，再添加一个“128.0.0.0”。最后，单击“确定”直到重新启动机器。
二、安装 PWS 4.0 及 FrontPage(此步请参照《ASP 个人上手指南》一文)
三、检验
安装过 FrontPage 98 的朋友都知道，系统在启动时会自动检测是否安装了 32 位的协议。按照常规，如果没有网络适配器和网卡的朋友到这里 FrontPage 98 都运行不下去了。但经过上面的安装、设置，现在问题已迎刃而解。下面，我们再来对上面的操作进行检验。
1、在“开始”/“运行”框输入“winipcfg”，系统即给出一个报告，点击“详细信息”可得到更为完全的报告。
2、启动浏览器 IE，在地址一栏输入：199.168.1.1，回车，怎么样？是不是自动找到了地址，是不是跟下面的图一样——一个 MS－PWS 4.0 的欢迎页面。您再输入：127.0.0.0 试试看，嘿，怎么跟刚才一样，原来忘了跟您说，安装 PWS 后，系统即提供 127.0.0.0 这个地址供您测试用 PWS 创建的 WEB 服务器能否正确启动。您也可以输入检测到的“主机名”来检测。
还要注意的是，如果您是用 FrontPage 98 来配合 PWS 4.0 使用，则在安装这两者时还应注意不同的取舍——建议：先安装 PWS 4.0 ，再安装 FrontPage 98。在 PWS 4.0 安装程序中应选取自定义安装方式并选取安装“FrontPage 98 Server Extensions”，而在 FrontPage 98 安装过程中则不必安装“FrontPage Personal Web Server”组件。当然您也可以通过 PWS 4.0 中的“”管理工具来进行改变。