### flash 中通过 XMLSocket 监控生产系统(3-2)

三、实战
2、Flash 客户端
在了解了服务端向客户端发送的数据后，我们来构造本文的核心内容——用 Flash 客户端来连接服务端，并以不同的颜色及时显示不同类型的数据。
1) 启动 Flash MX，通过 File -> New 菜单创建一个新的 Flash 文档。
2) 通过 Insert -> Layer 菜单，添加一个层，并把现有的两个层名字分别修改为 UI 和 Action ，如图一。其中，Action 层是我们统一放程序代码的地方，Flash 是一个编程极其灵活的开发工具，可以放置代码的地方非常多，如 MovieClip 内部、各个祯、按钮等内部都可以放置程序代码(关于代码放置的详细阐述，请参见作者的另一篇文章“Flash 编程规范”)，假如 MovieClip 嵌套过深的话，这将增加以后维护程序的难度。
所以作者推荐尽可能把程序代码放置在一个统一的位置。
3) 选中 Action 层，打开 Action 面板，切换到专家模式，加入以下注释，如图二：
//Flash 创作时对象的初始化
//Flash 运行时对象的初始化
//自定义函数
为了以后程序维护的方便，建议尽可能把所有的程序写在一处，象本例中，所有程序都写在 Action 层中，为了程序的结构清晰，建议用以上注释把整个程序分成几个部分。