*如果你觉得这个问题已经被大家灌烂了，请-返回- <br><br>*如果你只想&xqypic15秒绿色环保型&xqypic请直接看方法3： <br><br>*如果你想对cmos有个深入的了解或揪出本文理解的不足，请看方法0，1，2，3-:) <br><br>----CMOS (Award)密码简介与破解0--3法---- <br>计算机启动时，由存放在主板ROM中的bios将cmos数据调入内存中，以实现控制系统。 <br>其中，Award主板上的一小块RAM用于存放CMOS数据，地址为00-7F的共128个字节中。 <br>当中的字节 1c和1d存放的就是cmos的密码(即Supervisor Password)。 <br>而维持cmos数据存活的当然是那块锂电池了。 <br>端口70h,71h用于对cmos数据的读写。 <br><br>0--&gt;&gt;不是方法的方法0--万能型也是最烂型:拔电池或跳线（放电）！！---阿鸟破系统密码呢? <br>1--&gt;&gt;破解方法1--挺烂： <br>进入dos,用debug <br>-o 70 10 <br>-o 71 01 <br>-q <br>重启后，可以直接进入cmos,而没有密码询问了。 <br>这种方法是通过向cmos芯片写入数字，导致开机检测时无法通过其奇偶校验，从而使cmos芯片数据重新恢复到默认的出厂值！！！ <br><br>唉。。。。！！！好不容易，设置的cmos参数，就这样毁于debug了，55555555555~~~~~别哭别哭，看看下面的2种方法就一切ok了 <br>--&gt;&gt;方法2：当然是编程实现喽， <br>首先声明：此程序&xqypic算法&xqypic并不是我编写的，原作者unkown <br>具体操作简介如下： <br>outportb(0x70,i); 将i字节的数据写到端口70 <br>cmospass=_inp(0x71); 将71端口的数据读出到终端并存入变量cmospass <br><br><br>程序实现将这两个字节0x1c,0x1d的数据读出来,并转化成四进制，合并成8位即可 <br>----(award主板脆弱的加密方法，难怪只听到award密码的破解。。。) <br><br>程序测试系统：win98se <br><br><br>编译工具：turboc2 <br><br>以下为cmospass的源代码:cmospass.c <br>代码： <br>-------------------------------------------------------------------------------- <br><br><br><br><br>void main() <br>{ <br>int n; <br>char comspass; <br>char temp=0; <br>printf(&xqypic\\nThis program only is tested at win98 and award bios!!\\n&xqypic); <br>printf(&xqypicThe password of the cmos is:&xqypic); <br><br>outportb(0x70,0x1d); <br>comspass=inportb(0x71); <br>for(n=6;n&gt;=0;n-=2) <br>{ temp=cmospass; <br>temp&gt;&gt;=n; <br>temp=temp&amp;0x03; <br>printf(&xqypic%d&xqypic,temp); <br>} <br>outportb(0x70,0x1c); <br>result=inportb(0x71); <br>for(n=6;n&gt;=0;n-=2) <br>{ temp=cmospass; <br>temp&gt;&gt;=n; <br>temp=temp&amp;0x03; <br>printf(&xqypic%d&xqypic,temp); <br>} <br><br>printf(&xqypic\\n--By skyjacker&xqypic); <br>printf(&xqypic\\n--http://lastknife.yeah.net---Welcome to here!!&xqypic); <br>printf(&xqypic\\n----2002.01.04---- \\n&xqypic); <br>} <br><br> <br><br>3--&gt;&gt;方法3--绿色环保型： <br>我觉得这也是现在最快，最好，最实用的方法了！！！！！ <br>无论你到哪里，包括网吧好像也是一大堆award吧 <br>如果你暂时无c语言编译器或相关破解程序，用这种的方法也可以快速破解出cmos密码(15秒完全可以了，你用了多少呢？) <br>主要是看你键盘输入以及实现16进制和4进制的转化的速度（考试啊?-:） <br><br><br>过程有三步：（很简单的，不过说明有点麻烦罢了：） <br><br>1。进入ms-dos,键入debug(这不是清除cmos密码吗?---放心，这次不会了:), <br>出现字符“-”,键入如下指令 <br>c:\\debug <br>-o 70 1d <br>-i 71 <br>xx <br>-o 70 1c <br>-i 71 <br>yy <br>-q <br><br>注:xx,yy是显示结果,1d,1c这两个单元存放的是cmos密码加密后的结果, <br>计下这两个16进制数 <br><br>2.将他们转化为4进制 <br>比如: <br>xx是8E,转化后为 2032, <br>yy为3B,转化后就是0323, <br><br>两个合并xxyy为22201001 ,这就是cmos的密码了. <br>(我的原先密码为87654321同样还有效！！) <br>如果xx或yy转化后,不足四位则在最前面加&xqypic0&xqypic凑足四位（比如0323）. <br>如果你的运气不坏的话,成功率为98%以上.(毕竟award主板也有许多别的型号). <br>3.如果懒的计算的话,用win2000的科学型计算器转化即可（15秒之内如何？）. <br>(win98中无16进制和4进制的转化,非运算不可了:) <br>